柳林县2023年省生态保护督察反馈问题

（三十七）整改任务验收公示

我县负责的2023年省生态环境保护督察整改任务问题（三十七）已整改完成，并通过核查验收。按照《中央生态环境保护督察整改工作办法》关于验收销号的要求，现将该项任务整改情况公示如下：

一、整改任务

固废堆场建设不规范。固废煤矸石填埋场“三防”措施落实不到位，不按规定分层碾压、覆土厚度不够、未建设排水沟及防渗设施等问题较为普遍。如中阳县瑞通洗煤厂矸石场、兴县欣泉煤业煤矸石堆场、柳林县高红工业园区大桥西侧大型煤矸石堆场、柳林县森泽煤铝有限责任公司赤泥库等。临县生活垃圾处理场未建监测井和渗滤液回喷系统，垃圾填埋未按规定分层碾压，覆土厚度不够，擅自停运渗滤液处理站。

二、整改措施

1.全面排查工业固体废物堆存场所“防扬散、防流失、防渗漏”设施情况，重点对尾矿、磷石膏、粉煤灰、冶炼渣以及脱硫、脱硝、除尘产生的固体废物等固体废物堆存场所，分阶段、按标准持续开展整治。依据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）有关要求，全面整治防扬散、防流失、防渗漏等设施不规范的固体废物堆存场所，加强堆存场所环境监管，防止污染环境。

2.对临县生活垃圾处理场加强日常监管，分别在垃圾填埋区坝体上方、填埋区周围、渗滤液收集等地建设5个监测井，垃圾填埋按规定作业和处置，做到垃圾填埋场垃圾日产日压实、日覆盖，渗滤液处理站恢复正常运行。

三、整改完成情况

1、根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》，吕梁市生态环境局柳林分局严格固废堆场监管措施，严厉打击不规范处置及随意倾倒行为。目前，全县有24座固废堆场，其中17座在用，6座停运，1座封场，且全部建有配套的排水沟、消力池、拦矸坝，并分层碾压和覆土。

2、柳林县森泽煤铝有限责任公司按照设计要求修建1300米截流渠、引水槽；按照1:2的坡度进行削坡；场地采取绿植、碾压、洒水等措施防治扬尘污染。2023年固废处罚案件2件，共处罚款45.2万元，2024年固废行政处罚案件3件，共处罚款64万元。

如果对该任务整改公示情况有异议，请在公示期间（2025年2月10日至2025年2月19日，共10天）向山西省生态环境厅反馈。

联 系 人（责任单位）：王 伟

固定电话（责任单位）：0358-4011357

电子邮箱（责任单位）：18635810012@163.com

柳林县生态环境保护委员会办公室

2025年2月10日